Инструкция к часам «Skmei 1278»

ADJUST（A Key） MODE（B Key） （D Key） LIGHT （C Key） 12/24H

Параметры

Обычное время: час, минута, секунда, месяц, дата и неделя;
12/24-часовой формат;
Ежедневный будильник и почасовой звонок
Функция повтора
Хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями;
Двойное время;
Функция обратного отсчета до: 23: 59: 59;
3-х секундная EL подсветка

ФУНКЦИОНАЛ
ИЗМЕНИТЬ ФУНКЦИЮ
В режиме времени нажмите кнопку B, чтобы переключиться в следующий режим: режим времени → режим будильника → режим хронографа → режим обратного отсчета → режим двойного времени;

В режиме Time нажмите клавишу C, чтобы переключиться в формат 12/24 часа;

В любом режиме нажмите клавишу D, чтобы включить подсветку EL на 3 секунды.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ / ДАТЫ
1 、 В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени, мигает «секунда»;
2. Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить пункты настройки: секунда → минута → час → день → месяц → год;

3 клавиши Нажмите кнопку D, чтобы настроить параметры, нажмите кнопку и удерживайте кнопку D, чтобы быстро настроить;
4 、 После настройки нажмите кнопку A, чтобы выйти из режима настройки.
Примечание: отрегулируйте год, месяц, день, день недели будет обновлен автоматически.
РЕЖИМ Будильника
В режиме будильника нажмите кнопку D, чтобы изменить пункты: Будильник 1 → Будильник 2 → Будильник 3 → Будильник 4 → Будильник 5; нажмите кнопку C, чтобы открыть соответствующую функцию будильника ；

В режиме будильника нажмите клавишу C, чтобы открыть: Режим будильника → Будильник 1 → Будильник 1 ВКЛ. → Отложить ВКЛ;

Примечание. Функция повтора может быть открыта только при тревоге 1.
В режиме будильника нажмите клавишу D, чтобы войти в интерфейс почасового сигнала, нажмите клавишу C, чтобы включить / выключить ежечасный сигнал;

В режиме тревоги нажмите и удерживайте кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки будильника, мигает «час»;
Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить параметры настройки: час → минута

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;
После настройки нажмите клавишу A, чтобы выйти из режима настройки.
Таймер

В режиме хронографа нажмите кнопку C, чтобы запустить / остановить хронограф. Когда хронограф остановится, нажмите кнопку A, чтобы сбросить временные данные.
Во время хронографа нажмите клавишу A, чтобы включить функцию разделения времени, на экране отобразится «SPL». Продолжите хронограф, а затем нажмите клавишу A, чтобы снова вернуться к таймеру.
Секундомер достигает максимума (59’59 ”99), затем по тревоге выдается запрос на перезапуск хронографа.
ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
Диапазон: 23: 59,59

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА
В режиме обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки, мигает «час»;
Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить параметры настройки: час → минута;

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;
После настройки нажмите клавишу A, чтобы выйти из режима настройки.
Когда обратный отсчет достигнет 00: 00.00, значок обратного отсчета исчезнет и через 15 секунд напоминания о тревоге нажмите любую клавишу, чтобы отключить будильник.
Когда остановите будильник, отобразите значение настройки обратного отсчета.
ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ
Двойная настройка времени
В режиме двойного времени нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки двойного времени, мигает «час»;
Нажмите клавишу B или C, чтобы изменить параметры настройки: час → минуты;

Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить;
После настройки нажмите клавишу A, чтобы выйти из режима настройки.